连州市肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每一抽检批次掺混肥料抽取的总样本量不得少于4kg，其余种类肥料抽取的总样本量不得少于3kg。将采集的样品迅速充分混匀，用缩分器或四分法缩分至约2000g，分装于4个洁净、干燥的500mL具有磨口塞的广口瓶或塑料瓶中，其中3份用于检验，1份作为备用样品。抽回完整的最小销售包装标签至少一份，与检验样品一同封样。

抽样人员应确认样品类型和等级等信息。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表5。
	表1 复合肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮含量
	GB/T 8572-2010

	2
	有效磷含量
	GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

	3
	钾含量
	GB/T 8574-2010

GB/T 8574-2024

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数
	GB/T 8572-2010

GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

GB/T 8574-2010

GB/T 8574-2024

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

	6
	氯离子的质量分数
	GB/T 15063-2020

GB/T 24890-2010

	7
	总镉
	GB/T 23349-2020

	8
	总汞
	

	9
	总砷
	

	10
	总铅
	

	11
	总铬
	

	12
	总铊
	GB 38400-2019

	13
	缩二脲
	GB/T 22924-2008

GB/T 22924-2024


	表2 掺混肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮含量
	GB/T 8572-2010

	2
	有效磷含量
	GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

	3
	钾含量
	GB/T 8574-2010

GB/T 8574-2024

	4
	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数
	GB/T 8572-2010

GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

GB/T 8574-2010

GB/T 8574-2024

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 8573-2017

GB/T 15063-2020

	6
	氯离子
	GB/T 15063-2020

GB/T 24890-2010

	7
	总镉
	GB/T 23349-2020

	8
	总汞
	

	9
	总砷
	

	10
	总铅
	

	11
	总铬
	

	12
	总铊
	GB 38400-2019

	13
	缩二脲
	GB/T 22924-2008

GB/T 22924-2024


	表3 大量元素水溶肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	大量元素含量
	NY/T 1977-2010

	2
	中量元素含量
	NY/T 1117-2010

	3
	微量元素含量
	NY/T 1974-2010

	4
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	5
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973-2021

	6
	汞
	NY/T 1978-2022

	7
	砷
	NY/T 1978-2022

	8
	镉
	NY/T 1978-2022

	9
	铅
	NY/T 1978-2022

	10
	铬
	NY/T 1978-2022


	表4 中量元素水溶肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中量元素含量
	NY/T 1117-2010

	2
	微量元素含量
	NY/T 1974-2010

	3
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	4
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973-2021

	5
	汞
	NY/T 1978-2022

	6
	砷
	NY/T 1978-2022

	7
	镉
	NY/T 1978-2022

	8
	铅
	NY/T 1978-2022

	9
	铬
	NY/T 1978-2022


	表5 微量元素水溶肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	微量元素含量
	NY/T 1974-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	3
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973-2021

	4
	汞
	NY/T 1978-2022

	5
	砷
	NY/T 1978-2022

	6
	镉
	NY/T 1978-2022

	7
	铅
	NY/T 1978-2022

	8
	铬
	NY/T 1978-2022
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3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 《复合肥料》 

GB/T 21633-2020 《掺混肥料(BB肥)》

NY/T 1107-2020《大量元素水溶肥料》

NY 2266-2012  《中量元素水溶肥料》

NY 1428-2010  《微量元素水溶肥料》

GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

