连州市老人鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每一抽检批次产品抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（双）
	检验样品数量（双）
	备用样品数量（双）

	1
	老人鞋
	3
	2
	1

	2
	老人鞋（旅游鞋）
	
	
	

	3
	老人鞋（休闲鞋）
	
	
	

	4
	老人鞋（布鞋）
	
	
	

	5
	老人鞋（老年橡塑鞋）
	4
	2
	2



2 检验依据
表2 老人鞋（GB/T 43587-2023）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有效跟高
	GB/T 43587-2023

	2
	剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
GB/T 43587-2023

	3
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
GB/T 43587-2023

	4
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
GB/T 43587-2023

	5
	外底与外中底粘合强度
	GB/T 21396-2022
GB/T 43587-2023

	6
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2023方法A
GB/T 43587-2023

	7
	微孔底压缩变形量
	HG/T 2876-2009
GB/T 43587-2023

	8
	防滑性能
	GB/T 3903.6-2017
GB/T 43587-2023

	9
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
GB/T 43587-2023

	10
	整鞋减震性能
	GB/T 30907-2025
GB/T 43587-2023



表3 旅游鞋（GB/T 15107-2013）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	帮底剥离强度或
底墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
GB/T 15107-2013

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1-2008
GB/T 15107-2013

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2008
GB/T 15107-2013

	4
	外底与外中底粘合强度
	QB/T 2886-2007

	5
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007方法A
GB/T 15107-2013

	6
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 19942-2005
GB/T 23344-2009

	7
	游离或可部分水解的甲醛
	GB/T 2912.1-2009
GB/T 19941-2005



表4 休闲鞋（QB/T 2955-2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
QB/T 2955-2017

	2
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
QB/T 2955-2017

	3
	剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
QB/T 2955-2017

	4
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2955-2017

	5
	外底与外中底粘合强度
	GB/T 21396-2008

	6
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007方法A
QB/T 2955-2017

	7
	可分解有害芳香胺
	GB/T 17592-2011
GB/T 19942-2005
GB/T 23344-2009

	8
	游离或可部分水解的甲醛
	GB/T 2912.1-2009
GB/T 19941-2005



表5 布鞋（QB/T 4329-2012）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
QB/T 4329-2012

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1-2008
QB/T 4329-2012

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2008

	4
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007方法A
QB/T 4329-2012

	5
	成型底鞋跟硬度
	GB/T 3903.4-2008

	6
	可分解致癌芳香胺染料含量
	GB/T 17592-2006
GB/T 19942-2005

	7
	游离或可部分水解的甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009
GB/T 19941-2005



表6老年橡塑鞋（HG/T 5294-2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硬度
	GB/T 531.1-2008
HG/T 2489-2007

	2
	磨耗量
	GB/T 9867-2008方法A

	3
	压缩变形
	HG/T 2876-2009

	4
	拔出力
	HG/T 2877-2014

	5
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007方法A
HG/T 5294-2018

	6
	帮底黏合强度
	GB/T 21396-2008

	7
	防滑性能
	HG/T 3780-2005方法2

	8
	6价铬
	GB/T 22807-2008

	9
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 19942-2005
GB/T 23344-2009

	10
	含氯酚
（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））
	GB/T 18414.1-2006



表7鞋类通用安全要求（GB 25038-2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	钉尖和断针要求
	GB 25038-2024

	2
	六价铬
	GB/T 22807-2019
GB/T 38402-2019

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
[bookmark: _GoBack]GB/T 19942-2019
GB/T 23344-2009
GB/T 33392-2016

	4
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009
GB/T 19941.1-2019

	5
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713-2011
GB/T 26713-2025

	6
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1-2006
GB/T 22808-2021

	7
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 32440.1-2023

	8
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263-2021
GB/T 38405-2019
SN/T 3814-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 25038-2024鞋类通用安全要求
GB/T 15107-2013 旅游鞋（含第1号修改单）
GB/T 43587-2023 老人鞋
QB/T 2955-2017 休闲鞋
QB/T 4329-2012 布鞋
HG/T 5294-2018 老年橡塑鞋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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