连州市消防应急灯具产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每一抽检批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。
注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如集中电源集中控制型消防应急灯具需配接应急照明控制器和应急照明集中电源；自带电源集中控制型消防应急灯具需配接应急照明控制器和应急照明配电箱等）。

2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB 17945-2024

	2
	爬电距离和电气间隙
	GB 17945-2024

	3
	基本功能试验
	光源控制功能检查
	GB 17945-2024

	
	
	照明灯具
	

	
	
	标志灯具
	

	
	
	光源工作状态保持功能检查
	

	
	
	最小初装持续应急工作时间检查
	

	
	
	自复式试验和控制关断应急工作输出功能检查
	

	
	
	标志复合灯具
	

	4
	重复转换试验
	GB 17945-2024

	5
	电压波动试验
	GB 17945-2024

	6
	绝缘电阻试验
	GB 17945-2024

	7
	接地电阻试验
	GB 17945-2024

	8
	电气强度试验
	GB 17945-2024

	9
	恒定湿热（运行）试验
	GB 17945-2024

	10
	外壳防护等级
	GB 17945-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
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3 判定规则
3.1依据标准
GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


1

